
****

17.03.2022г. № «17» Руководителю предприятия

Прошу Вас рассмотреть наше коммерческое предложение.

ООО«Вторпромресурс» закупает лом черных и цветных металлов и предлагает Вам выгодные условия сотрудничества по покупке у вас металлолома и отходов производства: осуществим демонтаж, погрузку, перевозку и переработку любого вида металлоконструкций.

Сотрудники нашей компании имеют большой опыт работы с предприятиями.

Для быстрой работы по вывозу металлолома, наша компания имеет в наличии контейнеры различных моделей для накопления, грузовые автомобили, разной модификации: манипулятор(ломовоз), контейнеровоз(мультилифт), длинномер

Гарантируем: высокие цены, точные поверенные весы, круглосуточный режим работы, индивидуальную программу обслуживания и оперативный документооборот

Более подробная информация о компании на сайте: <http://www.vtotpromresurs.ru>

Для Вашей Компании готовы предложить следующие цены на лом черных металлов (цена отражена в Приложении № 1).

**Приложение №1 к коммерческому предложению №17**

|  |
| --- |
| г. Мытищи, «17» марта 2022г. «17» марта 2022г.  Московская область |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид лома | Цена за тонну \*, РУБ., без учета НДС 18% Автотранспорт Покупателя | Цена за тонну \*, РУБ., без учета НДС 18% Автотранспорт Поставщика | Процент засоренности, % | Основные технические требования к лому и отходам черных металлов |
| 3А | 23000 |  | 5 | Габаритный стальной лом. Толщина стенки от 4мм. Максимальный размер куска не более 1500мм х 500мм х 500 мм (куски швеллера, уголки и т.д.) Диаметр трубы не более 150 мм. |
| 5А1 | 23000 |  | 5 | Негабаритный стальной лом. Толщина стенки от 4мм. Размер куска более 6000мм х 500мм х 500мм. |
| 5А2 | 23000 |  | 6 | Негабаритный стальной лом. Толщина стенки от 4мм. Максимальный размер куска не более 6000мм х 500мм х 500мм |
| 12А | 23000 |  | 6 | Тонколистовой стальной лом. Толщина стенки менее 4мм (кузова легковых автомобилей, газовые плиты, проволока от 6 мм и т.д.) |
| 5А | 23000 |  | 6 | Арматура. Диаметр от 6мм |
| 4НН | 23000 |  | 6 | Микс, лом смешанный не сортированный по категориям. Толщина менее 4 мм (кузова автомобилей, теплообменники). Не допускается наличие стружки, проволоки и изделий из нее, стальных канатов, луженого металла. |
| 12АС | 23000 |  | 3 | Оцинкованный лом |
| 15А | 17000 |  | 6 | Стальная стружка вьюнообразная. Не допускается наличие чугунной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается). |
| 17А | 23000 |  | 6 | Габаритный чугунный лом. Толщина стенки не более 100мм. Максимальный размер куска не более 1500мм х500мм х500мм. (Радиаторы отопления, ванны, раковины, задвижки, маленькие станки). |
| 20А | 23000 |  | 6 | Негабаритный чугунный лом (станки, станины станков, чугунные отливки и т.д.) |

\* стоимость поставленного лома и отходов черных металлов перечисляется Покупателем Поставщику без учета НДС (18%). Покупатель (налоговый агент) обязан исчислить НДС, уплатить его в бюджет и исполнить иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

**Не допускаются:** неметаллические включения (бетон, пластик, стекло, дерево и т.д.); луженый лом; проволока до 2-х мм; металлические троса, канаты; автомобильные диски с резиной; противовесы от погрузчиков и др. погруз.- разгруз. техники; сейфы с наполнителями (песок, пенопласт и т.д.); газовые баллоны должны иметь не менее 2-х отверстий. Металл размером 50х50мм (болты, гайки, шайбы) принимаются в металлической таре.В случае наличия вышеперечисленного выставляется дополнительный засор по факту.